ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**Осторожно, печка!**

*Стихия огня — стихия грозная, могущественная и относиться к ней надо бережно с уважением и трепетом.*

 *С наступлением холодного времени года возрастает вероятность возникновения пожаров в домах, особенно частного сектор.*

 *Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки зольника горящих углей. Нередко оставляют печи во время топки без наблюдения.*

 *Следует помнить, что в печи ценится не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность****. Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме.*** *Чтобы этого не случилось,*

* *не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.*
* *Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы – очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.*
* *Печь обязательно должны быть белой это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи, которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен черный след от дыма.*
* *Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 сантиметров.*
* *Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70 на 50 сантиметров. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 миллиметров. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 миллиметров.*
* *В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твердом топливе.*

***При эксплуатации печного отопления запрещается:***

*- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними;*

*- располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе;*

*- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющие жидкости;*

*- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;*

*- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;*

*- перекаливать печи;*

*-устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям.*